ООО «Ромашка»

ПРИКАЗ
г.Тула

«01» марта 2022г.					                         №      ____- ПБ

«О назначении ответственного лица за проведение противопожарных инструктажей»	
     В соответствии с требованиями Приказа МЧС РФ от 18.11.2021г N806 ""Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"
   
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ответственным лицом за проведение противопожарных инструктажей назначить специалиста по ОТ и промышленной безопасности-Иванову В.А.

2. О проведении противопожарных инструктажей делать запись в журнале учета противопожарных инструктажей с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

3.  Утвердить форму журнала учета противопожарных инструктажей Приложение №1.

4.  Утвердить Программу проведения вводного противопожарного инструктажа  Приложение №2.

5.  Утвердить Программу проведения первичного противопожарного инструктажа  Приложению №3.

6.Ответсвенному лицу, в своей работе руководствоваться утвержденными Положениями и  иными нормативными документами, содержащими требования по пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке, обеспечивая строгое и точное соблюдение обязательных требований.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                                             Петров А.В.
                                                                  (подпись)

Приложение №1
к приказу №   от «   » марта 2022г.
УТВЕРЖДАЮ:                                               
                                                                                                         Директор  
                                                                                                    ООО «Ромашка» 

                            _________________________ А.В.Петров

                            «__»    марта  2022 г.

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ N
Начат _____________ 20__ г.
Окончен ___________ 20__ г.
Дата	Вид проводимого инструктажа	Инструктируемый	Теоретическая часть	Дата	Практическая часть	
		Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Профессия, должность	Фамилия, имя, отчество (при наличии) инструктирующего, номер документа об^образовании и(или) квалификации, документа об обучении	Подпись		Фамилия, имя, отчество (при наличии) инструктирующего, номер документа об образовании и(или) квалификации, документа об обучении	Подпись	
					инструктирующего (из столбца 5)	инструктируемого (из столбца 3)			инструктирующего (из столбца 9)	инструктируемого (из столбца 3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Приложение №2
к приказу №   от «   » марта 2022г.
УТВЕРЖДАЮ:                                               
                                                                                                         Директор  
                                                                                                    ООО «Ромашка» 

                            _________________________ А.В.Петров

                            «__»    марта  2022 г.

Программа проведения вводного противопожарного инструктажа

Программа проведения вводного противопожарного инструктажа в ООО «Ромашка» (далее по тексту- Программа) , разработана в соответствии с Приказом МЧС РФ от 18.11.2021г N806 ""Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"
Настоящая Программа предназначена для проведения вводного противопожарного инструктажа для вновь устраивающихся работников.
Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала выполнения трудовой (служебной) деятельности в ООО «Ромашка».
Вводный противопожарный инструктаж проводится:
•	со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу (службу), в том числе временную, в организации;
•	с лицами, командированными, прикомандированными на работу (службу) в организации;
•	с иными лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, по решению руководителя организации.
Вводный противопожарный инструктаж проводит ответственное лицо за проведение противопожарных инструктажей-Маслова В.А.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

№ п/п	
Наименование темы	
Часы	

1	Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты	
0,5	

2	Содержание территории и помещений, в том числе эвакуационных и аварийных путей и выходов, систем предотвращения пожара и противопожарной защиты	
0,5	

3	Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты  в РФ	
0,5	

4	Права и обязанности лиц, работников  в области пожарной безопасности. Ответственность  за нарушение обязательных требований пожарной безопасности	
0,5	

5	Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности.	
0,5	
6	Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах защиты организации.
Система обеспечения пожарной безопасности:
Система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	0,5	
7	Обязанности и порядок действий работников при обнаружении пожара или признаков горения на объектах защиты организации, в том числе при вызове пожарной охраны.	0,5	
	
Итого:	
3,5	
Программа
1. Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты. 
Основной вид деятельности —производство
В состав ООО «Ромашка» входят арендованные помещения, расположенные в г. Тула.,ул.Новотульская.
На производство поступает груз — ткань и материалы, упакованные в картонные коробки.
В арендуемых помещениях происходит производство, сортировка, временное хранение и последующая отправка по розничным точкам продаж.
Основные рабочие профессии – Слесарь-электромонтажник, Электрогазосварщик,Слесарь по сборке металлоконструкций,Маляр.

Арендуемое помещение по адресу г.Тула,ул.Новотульская  располагается на 1 этаже в одноэтажном здании. План эвакуации расположен при входе, на видном месте.
Единовременно в помещении могут находиться до 20 человек.
Время доступа в помещение: с 08:00 до 17:00.
Категория взрывопожароопасности — Г,Д.

2. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных и аварийных путей и выходов, систем предотвращения пожара и противопожарной защиты.
Система пожарной безопасности помещений включает в себя следующие технические средства:
•	первичные средства пожаротушения в достаточном объеме (порошковые огнетушители);
•	автоматическую пожарную сигнализацию с системой оповещения при пожаре;

Эвакуационные пути и выходы из зданий выполнены по установленным нормативам. Все пути эвакуации оборудованы знаками эвакуации, эвакуационные выходы — световыми табло «ВЫХОД».
Планы эвакуации состоят из текстовой и графической частей, определяющих действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.
План эвакуации выполнен с применением фотолюминесцентных материалов либо имеет внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания.
План эвакуации размещается на видном месте при входе.
На плане этажа показаны лестничные клетки, лифты и лифтовые холлы, помещения, балконы, наружные лестницы, а также двери лестничных клеток, лифтовых холлов и двери, расположенные на пути эвакуации.
Основной путь эвакуации на плане указывается сплошной линией, а запасной — пунктирной линией зеленого цвета. Эти линии в два раза толще линий плана этажа.
В помещениях с помощью символов указывается место размещения:
— плана эвакуации;
— ручных пожарных извещателей;
— телефонов, по которым можно сообщить о пожаре в пожарную охрану;
— огнетушителей;
— медицинской аптечки.
3. Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты организации.

4. Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.
Права, обязанности и ответственность в области пожарной безопасности работников ООО «Ромашка» определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации и локальными нормативными актами организации.
5. Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, утвержденный руководителем организации.
Противопожарный режим на объектах защиты ООО «Ромашка» устанавливается посредством:
•	издания приказа ( распоряжения) об обеспечении пожарной безопасности в организации;
•	разработки и применения инструкций о мерах пожарной безопасности в отношении каждого объекта;

Основные требования противопожарного режима:
Запрещается курение и применение открытого огня на территории и в помещениях, кроме мест, отведенных для курения.
Запрещается на территории и в помещениях оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.
Запрещается хранить и применять на чердаках, в подвалах и на цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы.
Запрещается использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.
Запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и холлов, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.
Запрещается загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, пути эвакуации.
Запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов в открытом положении, а также снимать их.
Запрещается проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.
Запрещается устраивать на лестничных клетках и в поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.
Специальную одежду лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранить в подвешенном виде в металлических шкафах.
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
При работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами соблюдать требования маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах.
Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси).
Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации надежно крепить к полу.
Уборку рабочих мест проводить методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей.
Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными электроустановки, бытовые электроприборы и компьютеры в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.
Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.
Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.
Запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.
Запрещается применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.
Запрещается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
Запрещается размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.
Запрещается оставлять двери вентиляционных камер открытыми.
Запрещается сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию.
Обучение мерам пожарной безопасности проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденным соответствующими руководителями федеральных органов исполнительной власти.
Обучение лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность мерам пожарной безопасности.
Лица, осуществляющие трудовую или служебную деятельность, допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
Обучение лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и изучения минимума пожарно-технических знаний (далее — пожарно-технический минимум).
6. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах защиты организации. Система обеспечения пожарной безопасности: система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Меры пожарной профилактики пожаров в помещениях ООО «Ромашка» заключаются в неукоснительном соблюдении обязательных требований пожарной безопасности, которые включают в себя:
— системы автоматического обнаружения пожара и оповещения людей, которые должны находиться постоянно в исправном и работоспособном состоянии;
— содержание в полной готовности и исправности первичных средств пожаротушения (огнетушителей);
— постоянный контроль за состоянием эвакуационных путей и выходов, коридоров, тамбуров и проходов для обеспечения своевременной и свободной эвакуации людей из здания в случае чрезвычайной ситуации.
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;
б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;
е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;
ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.
При эксплуатации электроустановок запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;
е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.
При применении открытого огня и хранении горючих газов:
— приносить, хранить и использовать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, огнеопасные предметы и материалы, а также горючие газы в помещении;
— курить и пользоваться открытым огнем в не предусмотренных для этих целей помещениях, бросать на пол, в урны и в корзины для сбора мусора непогашенные окурки и спички;
— эксплуатировать электропечи, не оборудованные терморегуляторами.
7. Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, при обнаружении пожара или признаков горения на объектах защиты организации.
При возникновении пожара или возгорания действия сотрудников организации в первую очередь должны быть направлены на обеспечение быстрой и безопасной эвакуации людей и материальных ценностей.
Обязанности и действия руководителя, находящегося на месте пожара:
1. Немедленно сообщить об этом по телефону 112 ,101 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).
2. Организовать эвакуацию людей, принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.
3. Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты.
4. Прекратить все работы в здании, где возник пожар, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.
5. При необходимости обеспечить отключение электроэнергии (за исключением систем пожарной автоматики).
6. Отключить систему общеобменной вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений.
7. Руководить тушением пожара до прибытия подразделений пожарной охраны.
8. Выделить для встречи пожарных подразделений лиц, знающих подъездные пути к зданию, расположение водоисточников и планировку помещений.
9. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, необходимые аварийные службы города.
10. Удалить за пределы опасной зоны всех должностных лиц (работников), не участвующих в тушении пожара.
11. Обеспечить соблюдение требований техники безопасности должностными лицами, принимающими участие в тушении пожара.
12. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей.
13. По прибытии на место подразделений пожарной охраны организовать их встречу, сообщить им информацию об очаге пожара, имеющиеся сведения о нахождении людей в опасной зоне и в здании в целом, о принятых мерах по ликвидации пожара и эвакуации людей.
14. Кроме того, необходимо сообщить о конструктивных и технологических особенностях здания, наличии опасных факторов (наличие устройств под напряжением, емкостей с ЛВЖ и ГЖ, баллонов с газами и т. п.).
Действия сотрудников при обнаружении пожара:
1. При получении сигнала о пожаре по системе АПС или сигнала оповещения «Внимание, всем!»:
При сильном задымлении примите меры по защите органов дыхания, используя подручные средства или штатные средства индивидуальной защиты.
Отключите электрооборудование и плотно закройте окна и двери. Необходимо помнить! Приток воздуха и его движение значительно увеличивает горение.
2. При возникновении пожара в помещении:
Выйти за пределы опасной зоны.
Сообщите незамедлительно о пожаре по телефону в пожарную охрану, при этом необходимо назвать:
•	точный адрес (улица, номер здания, этаж) г.Тула,ул.Новотульская 
•	что горит (электроустановка, , стена здания, потолок, ткань, подвал, чердак и т. п.), где горит;
•	кто сообщает о загорании (имя, фамилия, должность);
•	номер телефона, с которого делается сообщение и вызывается пожарная и спасательная службы;
•	где будут встречать машину.
А также сообщить о пожаре руководителю организации.
Приступите к тушению пожара своими силами и средствами, соблюдая меры безопасности, до прибытия подразделения пожарной охраны.
При невозможности ликвидации возгорания своими силами и быстром распространении огня и дыма немедленно покиньте помещение.
Номера телефонов: мобильный с любого оператора сотовой связи 112,101.
3. По прибытии пожарного подразделения  руководитель или работник информирует руководителя тушения пожара о месте пожара, особенностях объекта, расположении гидрантов и наличии людей в здании.
Сроки проверки огнетушителей, автоматических средств пожаротушения и сигнализации:
— все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если величина утечки газового огнетушащего вещества (ОТВ) или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение.
К первичным средствам пожаротушения относятся:
— пожарные щиты различной комплектации, бочки с водой, ящики с песком, ведра, багры, несгораемые полотнища, огнетушители, внутренние пожарные краны с рукавами и стволами.
Первичные средства пожаротушения следует устанавливать в помещениях в видных и легкодоступных для их использования местах, по возможности ближе к выходам из этих помещений.
Подходы к средствам пожаротушения, а также к электрощитам должны быть свободны.
Для обозначения мест расположения средств пожаротушения, а также средств связи (телефоны) следует пользоваться знаками пожарной безопасности.
Ручные огнетушители следует располагать:
1) на полу в специальных подставках, исключающих падение, так, чтобы было видно наставление по использованию огнетушителя в случае загорания;
Каждый работник должен знать местонахождение наиболее близко расположенных в зоне его рабочего места огнетушителей и должен уметь ими пользоваться.
Пользование первичными средствами пожаротушения.
1. При тушении твердых предметов и материалов следует подавать гасящее вещество в очаг загорания, в самое интенсивно горящее место. Огонь следует тушить последовательно, гася в направлении от тушителя в глубину загорания, сверху вниз, так сказать, «метущими» движениями, покрывая горящие предметы огнетушащим составом.
2. При тушении загоревшейся жидкости в открытых или с низкоустроенными бортами емкостях следует огнегасящее вещество направлять на поверхность жидкости наклонно, желательно на внутреннюю стенку резервуара, при таком тушении огнегасящее вещество будет растекаться и покроет поверхность жидкости, изолируя ее от поступления из воздуха кислорода и тем туша загорание.
3. При тушении растекающейся горящей жидкости следует начинать тушение с краев площади растекания и последовательно покрыть огнегасящим составом всю горящую поверхность.
4. Огнетушители порошкового типа являются многоцелевыми огнетушителями. Их можно использовать почти на всех видах пожаров . Эти огнетушители способны одинаково хорошо тушить как деревянные конструкции, папку, бумагу, так и бензин, масло и другие горюче-смазочные вещества.
5. Огнегасящий порошок надежен при низких температурах (например, зимой) и не проводит электрический ток. Порошковыми огнетушителями можно тушить загорания в электроустановках и электросетях напряжением до 1000 вольт.
6. Для тушения загораний электроустановок и электросетей, электроприборов под напряжением до 1000 В можно использовать только:
— углекислотные огнетушители;
— порошковые огнетушители.
Пенные огнетушители и воду для тушения электроустановок, сетей и электроприборов, находящихся под напряжением, использовать нельзя! И пена, и вода проводят электроток, и он может поразить тушителя.

Приложение №3
к приказу №   от «   » марта 2022г.
УТВЕРЖДАЮ:                                               
                                                                                                         Директор  
                                                                                                    ООО «Ромашка» 

                            _________________________ А.В.Петров

                            «__»    марта  2022 г.

Программа проведения первичного и повторного противопожарных инструктажей

         Программа проведения первичного противопожарного инструктажа в ООО «Ромашка» (далее по тексту- Программа) , разработана в соответствии с Приказом МЧС РФ от 18.11.2021г N806 ""Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"
    Настоящая Программа предназначена для проведения первичного и повторного противопожарных инструктажей работников организации.
    Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственно на рабочем месте до начала трудовой (служебной) деятельности в организации:
со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж;
с лицами, переведенными из другого подразделения, либо с лицами, которым поручается выполнение новой для них трудовой (служебной) деятельности в организации.
Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в год со всеми лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, с которыми проводился вводный противопожарный инструктаж и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте.
Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в полгода со всеми лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности , а также с лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации.
Противопожарные инструктажи проводятся индивидуально или с группой лиц, осуществляющих аналогичную трудовую или служебную деятельность в организации, в пределах помещения, пожарного отсека здания, здания, сооружения одного класса функциональной пожарной опасности.
Повторный противопожарный инструктаж допускается проводить в иных помещениях (учебных классах, кабинетах), а также на территории организации с лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, если их трудовые функции не предусматривают работу в зданиях, сооружениях и помещениях производственного и складского назначения.
Проведение противопожарных инструктажей завершается проверкой соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, которую осуществляет лицо, проводившее противопожарный инструктаж, либо иное лицо, назначенное руководителем организации, в соответствии с порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности.

ПРОГРАММА ПЕРВИЧНОГО (ПОВТОРНОГО) ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУТКАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

№ п/п	
Наименование темы	
Часы	

1	Обязанность работника (служащего) соблюдать обязательные требования пожарной безопасности. Ответственность работника (служащего) за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.	
0,2	

2	Знание инструкции о мерах пожарной безопасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования, утвержденной руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, включающей в том числе порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования на рабочем месте, производстве пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ.	
1	

3	Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов, изготавливаемой продукции. Первичные средства пожаротушения, предназначенные для тушения электроустановок и производственного оборудования.	
0,4	

4	Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования). Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и выходами; лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, предназначенными для эвакуации людей; местом размещения самого плана эвакуации; местами размещения средств противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи.	
0,3	

5	Обязанности и порядок действий работника (служащего) при пожаре или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения. Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты. Отключение общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места.	
0,3	
6	Меры личной безопасности при возникновении пожара. Средства индивидуальной защиты, спасения и самоспасания при пожаре. Места размещения и способы применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.	1	
7	Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах.	1	
8	Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения.	1	
	
Итого:	6	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВИЧНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУТКАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
1. Обязанность работника (служащего) соблюдать обязательные требования пожарной безопасности. Ответственность работника (служащего) за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.
Права, обязанности и ответственность в области пожарной безопасности работников определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации и локальными нормативными актами организации.
Работники несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.
Ознакомление работника с его правами и ответственностью.
2.Знание инструкции о мерах пожарной безопасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования, утвержденной руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, включающей в том числе порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования на рабочем месте, производстве пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ.

3. Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов, изготавливаемой продукции. Первичные средства пожаротушения, предназначенные для тушения электроустановок и производственного оборудования.
Основными условиями возникновения горения и пожара являются наличие горючего вещества(ткань, столы и т.д.) и окислителя, а также источника инициирования реакции между ними (источника зажигания). Возможно возникновение горения и без источника зажигания. Устойчивое горение наступает при достижении достаточной интенсивной доставки горючих паров и окислителя в зону реакции.
К основным факторам, характеризующим возможное развитие процесса горения на пожаре, относятся: пожарная нагрузка; массовая скорость выгорания; линейная скорость распространения пламени по поверхности материалов; площадь пожара; площадь поверхности горящих материалов; интенсивность выделения тепла; температура пламени; окружающая среда и обстановка. Кроме того, важную роль в развитии пожара играют тепломассообменные процессы.
Горением называется сложный физико-химический процесс взаимодействия горючего вещества и окислителя, характеризующийся самоускоряющимся превращением веществ и сопровождающийся выделением значительного количества тепла и ярким свечением.
Для возникновения и развития процесса горения необходимы горючее вещество, окислитель и источник зажигания, инициирующий реакцию между горючим и окислителем.
Самовоспламенение - это спонтанное возникновение горения в объеме газовой среды в результате самонагревания при умеренном нагреве.
Воспламенение - пламенное горение вещества, инициированное
источником зажигания и продолжающееся после его удаления.
Вспышка - быстрое сгорание газопаровоздушной смеси над поверхностью горючего вещества, сопровождающееся кратковременным видимым свечением.
Загорание - это неконтролируемое горение вне специального очага, без нанесения ущерба.
Пожаром называется неконтролируемое горение вне специального очага, которое приводит к потере материальных ценностей и гибели людей, наносит ущерб здоровью граждан, интересам общества, государства. Место первоначального возникновения пожара называется очагом загорания.
Классификация пожаров:
- класс А - горение твердых веществ;
- подкласс А1 - горение твердых веществ, сопровождаемое тлением (например: дерева, бумаги, соломы, угля, текстильных изделий);
- подкласс А2 - горение твердых веществ, не сопровождаемое тлением (например, пластмассы);
- класс В - горение жидких веществ;
- подкласс В1 - горение жидких веществ, нерастворимых в воде (например: бензина, эфира, нефтяного топлива), а также сжижаемых твердых веществ (например, парафина);
- подкласс В2 - горение жидких веществ, растворимых в воде (например: спиртов, метанола, глицерина);
- класс С - горение газообразных веществ (например, бытового газа, водорода, пропана);
- класс D - горение металлов;
- подкласс D1 - горение металлов, за исключением щелочных;
- подкласс D2 - горение щелочных и других подобных металлов;
- подкласс D3 - горение металлосодержащих соединений.
Развитие пожара во времени зависит от конкретных условий его протекания (газообмена, пожарной нагрузки и др.) и характеризуется тремя фазами:
- 1 фаза (начальная стадия) сопровождается повышением среднеобъемной температуры до величин порядка 200 °С;
- 2 фаза характеризуется быстрым развитием всех параметров и опасных факторов пожара до максимальных значений. При этом наблюдается возникновение "общей вспышки", т. е. распространение пламени на большую часть горючих материалов и конструкций. Дальнейшее развитие пожара сопровождается горением и трудногорючих материалов;
- 3 фаза характеризуется догоранием материалов и их тлением.
Для прекращения горения необходимо выполнение не менее одного из следующих условий:
- снижение концентрации кислорода в зоне очага горения ниже предельного значения;
- охлаждение очага горения до температуры ниже определенных значений (температуры самовоспламенения, воспламенения или вспышки материала);
- существенное торможение (ингибирование) скорости химических реакций в пламени;
- механический срыв пламени струей огнетушащего вещества (ОТВ);
- создание условий огнепреграждения.
Изучение пожаровзрывоопасных свойств веществ и материалов является одной из
основных задач пожарной профилактики, направленной на исключение горючей среды из
системы пожара.
По агрегатному состоянию вещества и материалы подразделяются на:
ГАЗЫ - вещества, давление насыщенных паров которых при температуре 25°С и
давлении 101,3 кПа (1 атм) превышает 101,3 кПа (1 атм);
ЖИДКОСТИ - то же, но давлении меньше 101,3 кПа (1 атм).
К жидкостям относят также твердые плавящиеся вещества, температура плавления
или каплепадения которых меньше 50°С.
ТВЕРДЫЕ - индивидуальные вещества и их смеси с температурой плавления или
каплепадения больше 50°С (например, вазелин - 54°С), а также вещества, не имеющие
температуру плавления (например, древесина, ткани и т.п.).
ПЫЛИ - диспергированные (измельченные) твердые вещества и материалы с
размером частиц менее 850 мкм (0,85 мм).
Категория пожарной опасности здания (сооружения, помещения)
классификационная характеристика пожарной опасности объекта, определяемая
количеством и пожароопасными свойствами находящихся (образующихся) в них веществ
и материалов.
Пожарная опасность материала (конструкции) - свойство материала или
конструкции, способствующее возникновению опасных факторов и развитию пожара.
Классификация строительных материалов помещения по группам горючести.
Классификация строительных материалов по пожарной опасности основывается на их
свойствах и способности к образованию опасных факторов пожара.
Пожарная опасность строительных материалов характеризуется следующими
свойствами:
1 .горючесть;
2.воспламеняемость;
3.способность распространения пламени по поверхности;
4.дымообразующая способность;
5. токсичность продуктов горения.

Наиболее характерными являются следующие причины загораний:
· нарушение правил внутреннего распорядка предприятия и противопожарных инструкций (курение в неположенных местах и выбрасывание горящих окурков слабый контроль чистоты в труднодоступных местах и на нагревательных приборах);
· нарушение правил эксплуатации и неисправность электрооборудования и сетей (неправильный расчет и выбор электрооборудования, перегрузка электродвигателей и сетей, неисправность электропроводки, короткие замыкание электродвигателях, искрение в электроаппаратуре);
· разряды атмосферного и статического электричества (отсутствие или неправильное расположение молниеотводов, отсутствие технических средств по предупреждению накопления статического электричества;
· нарушение правил эксплуатации вентиляционного и пневматического оборудования, нарушение графика ремонта вентиляционных установок и чистки воздуховодов, образование взрывоопасной концентрации в воздуховодах);
· нарушение технологических режимов работы оборудования (некачественная смазка узлов машины, отказ в работе контрольно-измерительной и предохранительной аппаратуры);
· применение режимов тепловой обработки материалов и изделий без учета их пожароопасных свойств.
Технологические процессы и операции, применяемые в швейной промышленности, условно разделяются на: не особо пожароопасные, пожароопасные, повышенной пожароопасности, пожаро- и взрывоопасные, взрывоопасные.
К не особо пожароопасным процессам и операциям относятся такие, при которых отсутствует образование концентраций паров и пыли в воздухе помещений выше ПДК (ручные операции швейного производства), не применяются горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, самовозгорающиеся твердые вещества и материалы.
К пожароопасным процессам и операциям относятся такие процессы, при которых применяются твердые горючие вещества, способные выделять пыль, пух (отделочные операции швейного производства), а возможно образование источника воспламенения от технологического оборудования.
К процессам и операциям повышенной пожароопасности относятся процессы, связанные с обработкой материалов при повышенной температуре и применением нагретых приспособлений, инструмента (утюжка и паротермообработка швейных изделий.
Переносные и передвижные огнетушители: 
К переносным  огнетушителям относят огнетушители с полной массой не более 20 кг, конструктивное исполнение которого обеспечивает возможность его переноски и применения одним человеком.
К передвижным огнетушителям относят огнетушители полной массой не менее 20 кг, но не более 400 кг, имеющие одну или несколько ёмкостей для зарядки ОТВ, которые имеют колеса или смонтированы на тележке для перемещения. 
 В зависимости от вида заряженного ОТВ огнетушители используют для тушения одного или нескольких очагов пожаров следующих классов: 

А — горение твёрдых веществ; 
В — горение жидких веществ; 
С — горение газообразных веществ; 
D — горение металлов или металлоорганических веществ; 
Е — пожары электрооборудования, находящегося под напряжением.

Огнетушители в зависимости от применяемого ОТВ подразделяют на следующие виды: 
- водные (ОВ) - для тушения очагов пожара класса А); 
- воздушно-пенные (ОВП) - для тушения очагов пожара классов А и В); 
- порошковые (ОП) – для тушения пожаров классов А, В, С, Е; 
- газовые, в том числе: 
-углекислотные (ОУ); 
-хладоновые (ОХ); 
-комбинированные (ОК).
Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:
для пожаров класса А - порошок АБСЕ;
для пожаров классов В, С, Е - порошок ВСЕ или АБСЕ;
для пожаров класса D - порошок D.
Порошковые огнетушители ОП5 и ОП8
Наибольшее распространение имеют порошковые огнетушители, обладающие хорошей огнетушащей эффективностью.
Порошковые огнетушители являются наиболее универсальными как по области применения, так и по рабочему диапазону температур (от -50 до +50°С).
Ими можно тушить очаги практически всех классов пожаров: твердых веществ, горючих жидкостей, газов, в том числе и электрооборудование, находящееся под напряжением до 1000 В.
Ввиду небольшой продолжительности работы порошковых огнетушителей (время выброса порошка от 6 до 15 секунд), для успешной работы с ними в экстремальных условиях необходима хорошая подготовка, иначе от их применения пользы будет мало.
В самом начале тушения нельзя слишком близко подходить к очагу пожара: из-за высокой скорости порошковой струи происходит сильная эжекция воздуха, который только раздувает пламя над очагом.
Кроме того, при тушении с малого расстояния может произойти разбрасывание или разбрызгивание горящих материалов мощной струей порошка, что приведет к увеличению очага пожара.
Для тушения очага пожара с большого расстояния целесообразно применять порошковый огнетушитель с коническим или цилиндрическим насадком, а с малого расстояния лучше использовать огнетушитель со щелевым насадком, дающим плоскую расширяющуюся струю.
Технические требованиям, предъявляемые к огнетушителям 
1. Переносные и передвижные огнетушители должны обеспечивать тушение пожара одним человеком на площади, указанной в технической документации организации-изготовителя. 
2. Технические характеристики переносных и передвижных огнетушителей должны обеспечивать безопасность человека при тушении пожара. 
3. На защищаемом объекте допускается использовать огнетушители, прошедшие сертификацию в установленном порядке. 
4. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер и специальный паспорт. Учёт проверки наличия и состояния огнетушителей следует вести в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. 
Тушение пожаров в электроустановках осуществляется после снятия напряжения с горящей и соседних установок. В исключительных случаях, когда напряжение с горящих установок снять невозможно, допускается тушение их под напряжением порошковыми (до 1 кВ) или углекислотными (до 10 кВ) средствами.
Чтобы во время тушения избежать поражения электрическим током, необходимо строго соблюдать безопасные расстояния до электроустановок, использовать в огнетушителях насадки из диэлектрических материалов, а также применять индивидуальные изолирующие средства (диэлектрические калоши, сапоги, перчатки).
Тушение пожаров электроустановок под напряжением водными и воздушно-пенными огнетушителями запрещается.
4. Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования). Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и выходами; лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, предназначенными для эвакуации людей; местом размещения самого плана эвакуации; местами размещения средств противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи. (с обходом соответствующих помещений и территорий).
Основной вид деятельности — швейное производство (одежда).
На производство поступает груз — ткань и материалы, упакованные в картонные коробки.
В арендуемых помещениях происходит производство, сортировка, временное хранение и последующая отправка по розничным точкам продаж.
Время доступа в помещение: с 08:00 до 17:00.
Обход помещений с  работником (работниками).Ознакомление с планом эвакуации.
5.Обязанности и порядок действий работника (служащего) при пожаре или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения. Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты. Отключение общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места.
При обнаружении пожара или его признаков (задымления, запаха дыма и т. п.) каждый работник обязан:
- немедленно сообщить об этом в городскую пожарную охрану по телефону «112» или «101» с указанием точного адреса места пожара и наличия угрозы людям, одновременно голосом оповестить о случившемся работников, находящихся в здании, помещении, на этаже;
- принять меры по вызову к месту пожара руководителя или должностного лица, его заменяющего;
- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения (огнетушители) и организовать эвакуацию людей и материальных ценностей.
Руководители и должностные лица, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:
сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта;
в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (сигнализации и оповещения, пожаротушения, дымоудаления);
при необходимости, отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в горящем и смежных с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления;
прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологии производства), не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара;
удалить за пределы зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
возглавить руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;
обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайших путей для подъезда к очагу пожара;
сообщить руководителю подразделения пожарной охраны сведения о пожаре, пожароопасных, взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, применяемых в производстве или хранящихся на объекте, о местах возможного нахождения людей, конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, месторасположении пожарных гидрантов и других средств пожаротушения
входя в задымленное помещение, дверь открывать медленно, прикрываясь ею;
двигаясь к выходу, пригнувшись или ползком, по возможности накрыв голову плотной тканью;
использовать влажные повязки для защиты от дыма;
оказывать помощь пострадавшим;
при возникновении паники решительно пресекать её.
При невозможности эвакуации через эвакуационные выходы
уплотнить щели дверного проема, пропускающие дым и токсичные продукты горения, смоченным материалом (шторы полотенца и т. д.);
открыть окно и подавать голосовые и жестовые сигналы о помощи;
попытаться при помощи спасательных и подручных средств (веревка, штормтрапы, шторы и др.) покинуть помещение (воспользовавшись окном, балконом, аварийным выходом).
При отсутствии такой возможности, необходимо опустится на пол, прикрыть рот увлажненной повязкой и всеми возможными способами подавать сигнал о своем местонахождении до прибытия пожарных или спасателей.
Пожарная охрана вызывается по телефону  «112» «101» «01».
Оповещение о пожаре работников, находящихся в соседних помещениях осуществляется голосом, техническими средствами оповещения.

6. Меры личной безопасности при возникновении пожара. Средства индивидуальной защиты, спасения и самоспасания при пожаре. Места размещения и способы применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.
Пожар - неконтролируемое горение, приводящее к ущербу и возможным человеческим жертвам. Опасными факторами пожара, воздействующими на людей, являются: открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, падающие части строительных конструкций, агрегатов, установок.
Наибольшую опасность для человека представляет вдыхание нагретого воздуха, приводящее к поражению верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так, под воздействием температуры свыше 100°С человек теряет сознание и погибает через несколько минут. Опасны также ожоги кожи. У человека, получившего ожоги второй степени - 30% поверхности тела, мало шансов выжить.
Соблюдение мер безопасности при пожаре чрезвычайно важно. Вот некоторые из них.
1. В задымлённом и горящем помещении не следует передвигаться по одному. Дверь в задымлённое помещение нужно открывать осторожно, чтобы быстрый приток воздуха не вызвал вспышки пламени. Чтобы пройти через горящие комнаты, необходимо накрыться с головой мокрым одеялом, плотной тканью или верхней одеждой. В сильно задымлённом пространстве лучше двигаться ползком или согнувшись с надетой на нос и рот повязкой, смоченной водой. Нельзя тушить водой воспламенившийся газ, горючие жидкости и электрические провода.
2. При тушении пожара следует, прежде всего, остановить распространение огня, а затем гасить в местах наиболее интенсивного горения, подавая струю не на пламя, а на горящую поверхность. При тушении вертикальной поверхности струю нужно направлять на её верхнюю часть, постепенно опускаясь.
3. В условиях развивающихся пожаров необходимо принимать такие меры, чтобы огонь не распространился на смежную часть здания или на соседние строения. Для этого разбирают обломки горящих конструкций, убирают их из зоны горения. Убирают горючие материалы с путей распространения огня. Поверхности соседних зданий поливают водой, на крышах ставят наблюдателей для тушения разлетающихся искр и головешек. Горящие внешние поверхности гасят водой. Оконные переплёты тушат как снаружи, так и изнутри здания. В первую очередь нужно тушить гардины, занавески, шторы, чтобы предотвратить распространение огня внутри помещения.
4. При пожаре в современных зданиях с применением полимерных и синтетических материалов на человека могут воздействовать токсичные продукты горения. Однако основной причиной гибели людей является отравление оксидом углерода. Он активно реагирует с гемоглобином крови, вследствие чего красные кровяные тельца утрачивают способность снабжать организм кислородом. Поэтому в% случаев гибель людей на пожарах вызывается отравлением оксидом углерода и недостатком кислорода.
5. При спасении людей во время пожара используют основные и запасные входы и выходы, стационарные и переносные лестницы. Люди, застигнутые пожаром в здании, стремятся найти спасение на верхних этажах или пытаются выпрыгнуть из окон и с балконов. В условиях пожара многие из них неправильно оценивают обстановку, допускают нецелесообразные действия. При выходе из задымлённого помещения накиньте на лицо полотенце или платок, смоченные водой.

7. Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах.
Виды ожогов, их признаки.
Ожоги могут возникать под прямым воздействием на кожу пламени, пара, от горячего предмета (термические ожоги); кислот, щелочей и других агрессивных веществ (химические ожоги); электричества (электроожоги), излучения(радиационные ожоги, например, солнечные).Оказание помощи при различных видах ожогов практически одинаково. Существуют различные классификации степеней ожогов, однако для оказания первой помощи проще разделить ожоги на поверхностные и глубокие. Признаками поверхностного ожога являются покраснение и отек кожи вместе воздействия поражающего агента, а также появление пузырей, заполненных прозрачной жидкостью. Глубокие ожоги проявляются появлением пузырей, заполненных кровянистым содержимым, которые могут быть частично разрушены, кожа может обугливаться и становиться нечувствительной к боли. Часто при ожогах сочетаются глубокие и поверхностные поражения.
Тяжесть состояния пострадавшего зависит не только от глубины повреждения, но и от площади ожоговой поверхности. Площадь ожога можно определить «методом ладони» (площадь ладони примерно равна 1% площади поверхности тела) или «методом девяток» (при этом площадь тела делится на участки, размеры которых кратны 9% площади тела – голова и шея 9%, грудь 9%, живот 9%, правая и левая рука по 9%; правая и левая нога по 18%, спина 18%), оставшийся 1% – область промежности. При определении площади ожога можно комбинировать эти способы. Опасными для жизни пострадавшего являются поверхностные ожоги площадью более 15% и глубокие ожоги площадью более 5% площади тела. Первая помощь при ожогах заключается в прекращении действия повреждающего агента (тушение огня, удаление химических веществ, прекращение действия электрического тока на организм), охлаждении обожженной части тела под струей холодной воды в течение 20 минут (при отсутствии воды можно заменить приложением холода поверх повязки или ткани). При термическом ожоге немедленное охлаждение ослабляет боль, снижает отечность, уменьшает
площадь и глубину ожогов. При химическом ожоге необходимо смыть вещество с поверхности кожи
струей проточной воды. Учитывая то, что часто химическая структура повреждающего вещества неизвестна, и нейтрализующие растворы отсутствуют или на их приготовление требуется много времени, ограничиваются промыванием кожи проточной водой в течение 20 минут. При этом химическое вещество полностью смывается в кожи, и нейтрализовать его нет необходимости.
Ожоговую поверхность следует закрыть нетугой повязкой, дать пострадавшему теплое питье. Обязательно следует вызвать скорую медицинскую помощь.
При оказании первой помощи запрещается вскрывать ожоговые пузыри, убирать с пораженной поверхности части обгоревшей одежды, наносить на пораженные участки мази, жиры.
Ожог верхних дыхательных путей, основные проявления.
Заподозрить наличие ожога верхних дыхательных путей у пострадавшего можно, если он находился в горящем помещении. Проявляется это состояние одышкой, кашлем. При этом могут отмечаться закопченность и ожоги лица, обгоревшие усы и борода. Первая помощь будет заключаться в скорейшем выносе пострадавшего на свежий воздух, придании ему оптимального положения (полусидя) и вызове скорой медицинской помощи.

8. Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения.
Отработка практических навыков и умений. Действия работников при пожаре. Эвакуация. Первичные средства пожаротушения.